Numer sprawy: **04/ZGO/P/2011**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

Dla przetargu nieograniczonego na dostawę przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ DLA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O. O.**

**(CPV 43.25.00.00-0)**

Specyfikacja zawiera 15 stron.

Gać, 20.06. 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: |  | Zatwierdził: |
| *Michał Kończyło* |  | *Kazimierz Bączek*  *Prezes Zarządu* |

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

**Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.**

Gać 90, 55 – 200 Oława

NIP 912 – 16 – 77 - 692

Tel. (071) 301 44 44

Fax.: (071) 301 45 62

[www.zgo.org.pl](http://www.zgo.org.pl)

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jestdostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o. o.

1. **Wymagane parametry i wyposażenie techniczne** **ładowarki teleskopowej** 
   1. **Wymagania dla podwozia , przeniesienia napędu i inne:**
2. Ładowarka fabrycznie nowa z rokiem produkcji nie niższym niż 2010 z pełną gwarancją liczoną od daty dostawy do Zamawiającego
3. Silnik wysokoprężny o mocy min 120 KM
4. Wysokość podnoszenia na widłach w zakresie 7-8 m
5. Udźwig maksymalny na widłach min. 4000 kg
6. Długość maksymalna maszyny (bez wideł) maks. 5,0 m
7. Wysokość maszyny maks. 2,5 m
8. Szerokość maszyny maks. 2,3 m
9. Samopoziomujące się szybkozłącze osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia
10. Dodatkowy obwód hydrauliczny wyposażony w szybkozłącze do uzbrojenia maszyny w osprzęt np. w zamiatarkę.
11. Napęd maszyny na dwie osie, 4x4
12. Trzy tryby sterowania maszyną – przednia oś skrętna, obie osie skrętne, „tryb kraba”
13. 4 koła równe z oponami budowlanymi diagonalnymi o rozmiarze 24 cale
14. Skrzynia biegów typu powershift
15. Sterowanie kierunkiem jazdy oraz pracą układu roboczego za pomocą pojedynczego joysticka
16. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
17. Oświetlenie robocze z przodu i z tyłu ładowarki
18. Zbiornik paliwa min. 120 l
19. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 120 l/min i ciśnieniu roboczym min. 250 bar wyposażony w system umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach.
20. Zaczep z tyłu Maszyny do przyczep z wyjściem elektrycznym i hydraulicznym, uciąg do 10 t,
21. Łyżka 2,5 m3 z wymiennym (przykręcanym) lemieszem
22. Widły
    1. **Wymagania dla kabiny.**
23. Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS (ISO 3471/ISO 3449)
24. Klimatyzacja kabiny
25. Szyby (frontowa, dachowa, boczne, tylna) przyciemniane
26. Tylne i boczne szyby otwierane
27. Szyba dachowa zabezpieczona kratownicą
28. Przednia szyba ogrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz
29. Fotel kierowcy regulowany
30. 2 lusterka wsteczne z przodu, 3 lusterko z tyłu
31. Wizualny i dźwiękowy wskaźnik przeciążenia ramienia teleskopowego
32. Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza
33. Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego ciśnienia oleju
34. Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna wysokiej temperatury płynu chłodzącego
35. Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna niskiego poziomu płynu chłodzącego
36. Licznik przepracowanych godzin maszyny
37. Wskaźnik poziomu paliwa
38. Prędkościomierz
39. Obrotomierz
40. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
41. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe
42. Instalacja radiowa z odtwarzaczem CD
43. Immobilizer
    1. **Wyposażenie dodatkowe:**
44. Dodatkowe 2 koła z felgami i oponami budowlanymi diagonalnymi
45. Gaśnica, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, lampa migowa, apteczka
46. instrukcja obsługi w języku polskim
47. Katalog części zamiennych
48. **Ponadto dostawca sprzętu musi spełnić następujące warunki:**
    1. Przedstawione w w punkcie 4 – wymagane parametry i wyposażenie techniczne
    2. Gwarancja na oferowaną ładowarkę teleskopową musi wynosić co najmniej 12 miesięcy lub 4000 motogodzin;
    3. Oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nośnika teleskopowego w odległości do 100 km od siedziby zamawiającego;
    4. W okresie gwarancji podjęcie naprawy nośnika musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie do 5 roboczych od daty jej rozpoczęcia;
    5. Oferent przeszkoli w cenie dostawy trzech operatorów zamawiającego w zakresie budowy i obsługi nośnika teleskopowego.
49. **Warunkiem przystąpienia do przetargu jest**:
    1. Spełnienie przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących wymogów:
       1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  + 1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży sporządzony wykaz zrealizowanych minimum 20 zamówień polegających na dostawie ładowarek (nośników) teleskopowych

* + 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających wynik finansowy oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów będzie wynikało iż obroty w ostatnim roku były minimum 2.000.000,00 zł.

* polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  + 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Wypełnione oświadczenie – załącznik nr 2.

1. **Opis przygotowania oferty**:
   1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
   2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
   3. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów,
   4. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu,
   5. Koszt ładowarki teleskopowej musi być podany cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, w PLN,
   6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,
   7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
   8. Do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy na dostawę ładowarki – załącznik nr 3
   9. Do oferty należy dołączyć adresy punktów serwisowych w promieniu 100km od siedziby zamawiającego.
   10. Wzór formularza ofertowego przedstawia załącznik nr 1.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o natychmiastowe kontaktowanie się z Zamawiającym.

1. **Miejsce dostawy**:

Siedziba Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

**PO OTWARCIU KOPERT OFERTY, KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE ZA WAŻNE, CZYLI TE, KTÓRE SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ PRZEDSTAWIONĄ W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PODLEGAĆ BĘDĄ OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ METODĄ PUNKTOWĄ W SKALI OD 0 DO 100.**

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**
   1. Kryteria i ich znaczenie procentowe:

Zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium A** - | całkowity koszt maszyny | 70% |
| **Kryterium B** - | lokalizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego od siedziby zamawiającego | 10% |
| **Kryterium C** - | termin dostawy | 20% |

Zamawiający w celu oceny oferty posługiwał się będzie następującym wzorem:

**Wo = An x 0,7 + Bn x 0,1 + Cn x 0,2**

Wo – wskaźnik oceny oferty

n – numer oferty

**An = Pmin / Pn x 100 pkt**

**An** – liczba punktów przyznana ofercie **n** za spełnienie kryterium **A**

**Pmin** – najniższa cena spośród złożonych ofert

**Pn** - Cena zaproponowana przez oferenta **n**

**Bn = Rmin / Rn x 100 pkt**

**Bn** -liczba punktów przyznana ofercie **n** za spełnienie kryterium **B**

**Rmin** -najmniejsza liczba kilometrów od serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do siedziby zamawiającego wśród złożonych ofert

**Rn** – liczba kilometrów od serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferenta **n** do siedziby zamawiającego

**Cn = Smin / Sn x 100 pkt**

**Cn** -liczba punktów przyznana ofercie **n** za spełnienie kryterium **C**

**Smin** -najmniejsza liczba tygodni dostawy wśród złożonych ofert

**Sn** – liczba tygodni dostawy przez oferenta **n**

* 1. Dla pozostałych ofert ilość punktów oblicza się proporcjonalnie.
  2. Wynik jest ilością punktów jaką otrzymała dana oferta od jednego członka komisji.
  3. Po zsumowaniu punktowej oceny oferty przez poszczególnych członków komisji, porównuje się oferty i wybiera najkorzystniejszą czyli tą, która otrzymała najwyższą ilość punktów.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich (PLN). Płatność 28 dni od dostarczenia maszyny do siedziby Zamawiającego.
4. Wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia udziela w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława w godz. 7.00 - 15.00:

Michał Kończyło - *kierownik składowiska - technolog*

tel. (071) 301 44 44 lub 606 83 84 66

email: [michal.konczylo@zgo.org.pl](mailto:michal.konczylo@zgo.org.pl)

1. Nie zamierza się zwoływać zebrania Oferentów.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława, w terminie do dnia **04.07.2011** r. **do godz. 11.30** z dopiskiem „Przetarg - dostawa ładowarki teleskopowej".
3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie, na stołówce zakładowej w ZGO Gać 90 w dniu 04.07.2011 o godz. 12.00.
4. Oferty otwarte będą zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz:

* cenę,
* lokalizację serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego od siedziby zamawiającego
* termin wykonania zamówienia,

Następnie odbędzie się ocena ofert.

1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie będzie również opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określi umowa zawarta pomiędzy obu stronami, której treść spełnia wymagania zawarte w SIWZ.
4. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu do składania ofert.
5. Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI rozdział 2 - „Protest" ustawy - Prawo zamówień publicznych**.** Zgodnie z art. 180 ustawy - Prawo zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania. Oferent może złożyć pisemnie umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, oferentowi przysługuje odwołanie**.**
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

*Załączniki:*

1. Druk „Oferta" do wypełnienia - załącznik nr 1
2. Oświadczenie - załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3