**Załącznik nr 2**

**Formularz oferty**

**Dane dotyczące Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa  |  |
| Siedziba |  |
| Nr telefonu  |  |
| Nr fax |  |
|  NIP |  |
| Nr REGON |  |

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.**

**Gać 90, 55 – 200 Oława**

tel. (071) 301 44 44,

fax. (071) 301 45 62

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia…………………..

opublikowanym w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym dostawy i montażu fabrycznie nowych kontenerów socjalno-biurowych:

1. Deklarujemy dostarczenie i montaż wg zasad opisanych w SIWZ kontenerów socjalno-biurowych:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Parametry kontenerów socjalno - biurowych** |  |
|  |  |
| 1. **Wymiary pojedynczego modułu:**
 |  |
| 1. Długość zewnętrzna – 6 058mm
 | TAK….mm |
| 1. Szerokość zewnętrzna – 2 438mm
 | TAK….mm |
| 1. Wysokość zewnętrzna – 2 800mm
 | TAK….mm |
| 1. Wysokość wewnętrzna – 2 500mm
 | TAK….mm |
| 1. **Konstrukcja**
 |  |
| 1. Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną
 | TAK |
| 1. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
 | TAK |
| 1. **Podłoga**
 |  |
| 1. Blacha ocynkowana trapezowa
 | TAK |
| 1. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Panel grubości 20-22 mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Wykładzina PCV grubości 2mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. **Stropodach**
 |  |
| 1. Blacha ocynkowana
 | TAK |
| 1. Płyta wiórowa grubości 12mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Folia paroizolacyjna,
 | TAK |
| 1. Płyta laminowana biała gr. 12mm, lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. **Ściany zewnętrzne - parter**
 |  |
| 1. Blacha lakierowana biała
 | TAK |
| 1. Poliuretan grubości 80mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Blacha lakierowana biała
 | TAK |
| 1. **Ściany zewnętrzne – I piętro**
 |  |
| 1. Trapezowana blacha lakierowana biała,
 | TAK |
| 1. Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Folia paroizolacyjna,
 | TAK |
| 1. Płyta laminowana biała grubości 12mm,
 | TAK…mm |
| 1. **Ściany wewnętrzne – parter**
 |  |
| 1. Blacha lakierowana biała,
 | TAK…mm |
| 1. Styropian grubości 75mm lub równoważne,
 | TAK…mm |
| 1. Blacha lakierowana biała,
 | TAK |
| 1. **Ściany zewnętrzne – I piętro**
 |  |
| 1. Płyta laminowana biała obustronnie
 | TAK |
| 1. Szkielet drewniany
 | TAK |
| 1. **Okna - parter**
 |  |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 3 sztuki
 | TAK…..x…..mm |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 1200x1100mm (tolerancja 70mm) – 2 sztuki
 | TAK…..x…..mm |
| 1. **Okna – I piętro**
 |  |
| 1. Okna PCV – rozwieralno – uchylne z roletami zewnętrznymi zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) o przybliżonych wymiarach 900x1200 (tolerancja 50mm)
 | TAK…..x…..mm |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 1 sztuka
 | TAK…..x…..mm |
| 1. **Drzwi**
 |  |
| 1. Zewnętrzne, białe jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000mm
 | TAK…..x…..mm |
| 1. Wewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 900x2000mm
 | TAK…..x…..mm |
| 1. Wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800x2000mm
 | TAK…..x…..mm |
| 1. **Instalacje i wyposażenie.**
 |  |
|  |  |
| * 1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1)
 | TAK |
| * 1. W pomieszczeniu nr 4 (pralnia) instalacja 400V, z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW.
 | TAK |
| * 1. Instalacja grzewcza składająca się z grzejników elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie grzejników w porozumieniu z zamawiającym.
 | TAK |
| * 1. Instalacja wentylacyjna składająca się z wentylatorów osiowych o wydajności ok. 150 m3/h.
 | TAK |
| * 1. Instalacja klimatyzacyjna składająca się z klimatyzatorów typu SPLIT o mocy ok. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie klimatyzatorów w porozumieniu z Zamawiającym.
 | TAK |
| * 1. Instalacja wodna wykonana z rur PP
 | TAK |
| * 1. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV.
 | TAK |
| * 1. Wyposażenie sanitarne - Parter
 |  |
| 1. Łazienka – muszla toaletowa, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, elektryczny podgrzewacz wody, natrysk – 3 szt., lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy.
 | TAK |
| 1. Pralnia – brodzik
 | TAK |
| 1. I piętro - muszla toaletowa, umywalka
 | TAK |
|  |  |
| Dodatkowo w miejscu aneksu kuchennego należy wyprowadzić przyłącza wodno – kanalizacyjne.  | TAK |
|  |  |
| 1. **Parametry kontenera technicznego**.
 |  |
| Kontener przeznaczony jako pomieszczenie na serwer i zasilanie awaryjne (UPS).  |
| * 1. **Wymiary:**
 |  |
| 1. Długość zewnętrzna – 1 200 mm
 | TAK….mm |
| 1. Szerokość zewnętrzna – 2 438 mm
 | TAK….mm |
| 1. Wysokość zewnętrzna – 2800 mm
 | TAK….mm |
| 1. Wysokość wewnętrzna – 2500 mm
 | TAK….mm |
| * 1. **Wyposażenie:**
 |  |
| 1. Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna zapewniająca pracę urządzeń w temperaturze 18-22°C. .
 | TAK |
| 1. Wentylacja przeciwpyłowa
 | TAK |
| 1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (230V)
 | TAK |
|  |  |
| 1. **Dodatkowe warunki**:
 |  |
|  |  |
| 1. Oferowany budynek kontenerowy 8- modułowy z dodatkowych kontenerem technicznym musi spełniać warunki przedstawione w w punkcie 4 – Wymagane parametry i wyposażenie techniczne
 | TAK |
| 1. gwarancja na oferowane kontenery musi wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.
 | TAK |
| 1. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
 | TAK |

\* - niepotrzebne skreślić

1. Oferujemy dostawę i montaż kontenerów socjalno-biurowych na następujących warunkach:

|  |  |
| --- | --- |
| całkowity koszt dostawy i montażu netto | PLN |
| Podatek VAT | PLN |
| całkowity koszt dostawy i montażu brutto | PLN |

1. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w ciągu ………. tygodni od daty podpisania umowy.
2. Na dostarczone i zamontowane przez siebie kontenery socjalno-biurowe udzielamy ………. miesięcznej gwarancji - zgodnie z umową
3. Warunki płatności zgodnie z umową.