**Załącznik nr 2**

**Formularz oferty**

**Dane dotyczące Oferenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Siedziba |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr fax |  |
| NIP |  |
| Nr REGON |  |

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.**

**Gać 90, 55 – 200 Oława**

tel. (071) 301 44 44,

fax. (071) 301 45 62

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia…………………..

opublikowanym w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym dostawy i montażu fabrycznie nowych kontenerów socjalno-biurowych:

1. Deklarujemy dostarczenie i montaż wg zasad opisanych w SIWZ kontenerów socjalno-biurowych:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Parametry kontenerów socjalno - biurowych** |  |
|  |  |
| 1. **Wymiary pojedynczego modułu:** |  |
| 1. Długość zewnętrzna – 6 058mm | TAK  ….mm |
| 1. Szerokość zewnętrzna – 2 438mm | TAK  ….mm |
| 1. Wysokość zewnętrzna – 2 800mm | TAK  ….mm |
| 1. Wysokość wewnętrzna – 2 500mm | TAK  ….mm |
| 1. **Konstrukcja** |  |
| 1. Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną | TAK |
| 1. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. | TAK |
| 1. **Podłoga** |  |
| 1. Blacha ocynkowana trapezowa | TAK |
| 1. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Panel grubości 20-22 mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Wykładzina PCV grubości 2mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. **Stropodach** |  |
| 1. Blacha ocynkowana | TAK |
| 1. Płyta wiórowa grubości 12mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Folia paroizolacyjna, | TAK |
| 1. Płyta laminowana biała gr. 12mm, lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. **Ściany zewnętrzne - parter** |  |
| 1. Blacha lakierowana biała | TAK |
| 1. Poliuretan grubości 80mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Blacha lakierowana biała | TAK |
| 1. **Ściany zewnętrzne – I piętro** |  |
| 1. Trapezowana blacha lakierowana biała, | TAK |
| 1. Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Folia paroizolacyjna, | TAK |
| 1. Płyta laminowana biała grubości 12mm, | TAK  …mm |
| 1. **Ściany wewnętrzne – parter** |  |
| 1. Blacha lakierowana biała, | TAK  …mm |
| 1. Styropian grubości 75mm lub równoważne, | TAK  …mm |
| 1. Blacha lakierowana biała, | TAK |
| 1. **Ściany zewnętrzne – I piętro** |  |
| 1. Płyta laminowana biała obustronnie | TAK |
| 1. Szkielet drewniany | TAK |
| 1. **Okna - parter** |  |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 3 sztuki | TAK  …..x…..mm |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 1200x1100mm (tolerancja 70mm) – 2 sztuki | TAK  …..x…..mm |
| 1. **Okna – I piętro** |  |
| 1. Okna PCV – rozwieralno – uchylne z roletami zewnętrznymi zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) o przybliżonych wymiarach 900x1200 (tolerancja 50mm) | TAK  …..x…..mm |
| 1. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 1 sztuka | TAK  …..x…..mm |
| 1. **Drzwi** |  |
| 1. Zewnętrzne, białe jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000mm | TAK  …..x…..mm |
| 1. Wewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 900x2000mm | TAK  …..x…..mm |
| 1. Wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800x2000mm | TAK  …..x…..mm |
| 1. **Instalacje i wyposażenie.** |  |
|  |  |
| * 1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1) | TAK |
| * 1. W pomieszczeniu nr 4 (pralnia) instalacja 400V, z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW. | TAK |
| * 1. Instalacja grzewcza składająca się z grzejników elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie grzejników w porozumieniu z zamawiającym. | TAK |
| * 1. Instalacja wentylacyjna składająca się z wentylatorów osiowych o wydajności ok. 150 m3/h. | TAK |
| * 1. Instalacja klimatyzacyjna składająca się z klimatyzatorów typu SPLIT o mocy ok. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie klimatyzatorów w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK |
| * 1. Instalacja wodna wykonana z rur PP | TAK |
| * 1. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. | TAK |
| * 1. Wyposażenie sanitarne - Parter |  |
| 1. Łazienka – muszla toaletowa, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, elektryczny podgrzewacz wody, natrysk – 3 szt., lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy. | TAK |
| 1. Pralnia – brodzik | TAK |
| 1. I piętro - muszla toaletowa, umywalka | TAK |
|  |  |
| Dodatkowo w miejscu aneksu kuchennego należy wyprowadzić przyłącza wodno – kanalizacyjne. | TAK |
|  |  |
| 1. **Parametry kontenera technicznego**. |  |
| Kontener przeznaczony jako pomieszczenie na serwer i zasilanie awaryjne (UPS). | |
| * 1. **Wymiary:** |  |
| 1. Długość zewnętrzna – 1 200 mm | TAK  ….mm |
| 1. Szerokość zewnętrzna – 2 438 mm | TAK  ….mm |
| 1. Wysokość zewnętrzna – 2800 mm | TAK  ….mm |
| 1. Wysokość wewnętrzna – 2500 mm | TAK  ….mm |
| * 1. **Wyposażenie:** |  |
| 1. Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna zapewniająca pracę urządzeń w temperaturze 18-22°C. . | TAK |
| 1. Wentylacja przeciwpyłowa | TAK |
| 1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (230V) | TAK |
|  |  |
| 1. **Dodatkowe warunki**: |  |
|  |  |
| 1. Oferowany budynek kontenerowy 8- modułowy z dodatkowych kontenerem technicznym musi spełniać warunki przedstawione w w punkcie 4 – Wymagane parametry i wyposażenie techniczne | TAK |
| 1. gwarancja na oferowane kontenery musi wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK |
| 1. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. | TAK |

\* - niepotrzebne skreślić

1. Oferujemy dostawę i montaż kontenerów socjalno-biurowych na następujących warunkach:

|  |  |
| --- | --- |
| całkowity koszt dostawy i montażu netto | PLN |
| Podatek VAT | PLN |
| całkowity koszt dostawy i montażu brutto | PLN |

1. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w ciągu ………. tygodni od daty podpisania umowy.
2. Na dostarczone i zamontowane przez siebie kontenery socjalno-biurowe udzielamy ………. miesięcznej gwarancji - zgodnie z umową
3. Warunki płatności zgodnie z umową.