**Ogłoszenie nr 05/ZGO/P/2011**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

Dla przetargu nieograniczonego na dostawę przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

**DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH KONTENERÓW SOCJALNO-BIUROWYCH**

**(CPV 44211100-3)**

Specyfikacja zawiera 18 stron.

Gać, 20.06. 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował: |  | Zatwierdził: |
| *Michał Kończyło* |  | *Kazimierz Bączek**Prezes Zarządu* |

**Nazwa i adres zamawiającego.**

**Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.**

Gać 90, 55 – 200 Oława

NIP 912 – 16 – 77 - 692

Tel. (071) 301 44 44

Fax.: (071) 301 45 62

[www.zgo.org.pl](http://www.zgo.org.pl)

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jestdostawa i montaż obiektu kontenerowego 8-modułowego, 2 –piętrowego.

Parter – szatnie przepustowe (czysta, brudna) umywalnia, pralnia.

I piętro – pomieszczenia biurowe + kontener techniczny (serwerownia)

**Rysunki poglądowe wg załącznika nr 1 do SIWZ.**

1. **Wymagane parametry i wyposażenie techniczne**:
	1. **Parametry kontenerów socjalno - biurowych**
		1. **Wymiary pojedynczego modułu:**
2. Długość zewnętrzna – 6 058mm
3. Szerokość zewnętrzna – 2 438mm
4. Wysokość zewnętrzna – 2 800mm
5. Wysokość wewnętrzna – 2 500mm
	* 1. **Konstrukcja**
6. Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną
7. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
	* 1. **Podłoga**
8. Blacha ocynkowana trapezowa
9. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,
10. Panel grubości 20-22 mm lub równoważne,
11. Wykładzina PCV grubości 2mm lub równoważne,
	* 1. **Stropodach**
12. Blacha ocynkowana
13. Płyta wiórowa grubości 12mm lub równoważne,
14. Wełna mineralna o grubości 100 mm lub równoważne,
15. Folia paroizolacyjna,
16. Płyta laminowana biała gr. 12mm, lub równoważne,
	* 1. **Ściany zewnętrzne - parter**
17. Blacha lakierowana biała
18. Poliuretan grubości 80mm lub równoważne,
19. Blacha lakierowana biała
	* 1. **Ściany zewnętrzne – I piętro**
20. Trapezowana blacha lakierowana biała,
21. Wełna mineralna grubości 60mm lub równoważne,
22. Folia paroizolacyjna,
23. Płyta laminowana biała grubości 12mm,
	* 1. **Ściany wewnętrzne – parter**
24. Blacha lakierowana biała,
25. Styropian grubości 75mm lub równoważne,
26. Blacha lakierowana biała,
27. Ściany zewnętrzne – I piętro
	* 1. **Okna - parter**
28. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 3 sztuki
29. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 1200x1100mm (tolerancja 70mm) – 2 sztuki
	* 1. **Okna – I piętro**
30. Okna PCV – rozwieralno – uchylne z roletami zewnętrznymi zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) o przybliżonych wymiarach 900x1200 (tolerancja 50mm)
31. Okna PCV, białe rozwieralno – uchylne zgodnie z rysunkiem, (załącznik nr 1) o przybliżonych wymiarach 550x500mm (tolerancja 70mm) – 1 sztuka
	* 1. **Drzwi**
32. Zewnętrzne, białe jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000mm
33. Wewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 900x2000mm
34. Wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800x2000mm
	1. **Instalacje i wyposażenie.**
		1. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1)
		2. W pomieszczeniu nr 4 (pralnia) instalacja 400V, z możliwością podłączenia urządzenia o mocy 20kW.
		3. Instalacja grzewcza składająca się z grzejników elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie grzejników w porozumieniu z zamawiającym.
		4. Instalacja wentylacyjna składająca się z wentylatorów osiowych o wydajności ok. 150 m3/h.
		5. Instalacja klimatyzacyjna składająca się z klimatyzatorów typu SPLIT o mocy ok. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń. Rozmieszczenie klimatyzatorów w porozumieniu z Zamawiającym.
		6. Instalacja wodna wykonana z rur PP
		7. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV.
		8. Wyposażenie sanitarne - Parter
35. Łazienka – muszla toaletowa, rynna umywalkowa 3-stanowiskowa, elektryczny podgrzewacz wody, natrysk – 3 szt., lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy.
36. Pralnia – brodzik
37. I piętro - muszla toaletowa, umywalka

Dodatkowo w miejscu aneksu kuchennego należy wyprowadzić przyłącza wodno – kanalizacyjne.

* 1. **Parametry kontenera technicznego**.

Kontener przeznaczony jako pomieszczenie na serwer i zasilanie awaryjne (UPS).

* + 1. **Wymiary:**
1. Długość zewnętrzna – 1 200 mm
2. Szerokość zewnętrzna – 2 438 mm
3. Wysokość zewnętrzna – 2800 mm
4. Wysokość wewnętrzna – 2500 mm
	* 1. **Wyposażenie:**
5. Instalacja grzewcza i klimatyzacyjna zapewniająca pracę urządzeń w temperaturze 18-22°C. .
6. Wentylacja przeciwpyłowa
7. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych (230V)
	1. **Dodatkowe warunki**:
8. Oferowany budynek kontenerowy 8- modułowy z dodatkowych kontenerem technicznym musi spełniać warunki przedstawione w w punkcie 4 – Wymagane parametry i wyposażenie techniczne
9. gwarancja na oferowane kontenery musi wynosić co najmniej 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego.
10. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
11. **Warunkiem przystąpienia do przetargu jest**:

Spełnienie przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia następujących wymogów:

* 1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży sporządzony wykaz zrealizowanych zamówień polegających na dostawie minimum 20 kontenerów socjalno - biurowych.

* 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć:

* sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających wynik finansowy oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów będzie wynikało iż obroty w ostatnim roku były minimum 2.000.000,00 zł.

* polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
	1. Dnie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Wypełnione oświadczenie – załącznik nr 3.
1. **Opis przygotowania oferty**:
	1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
	2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
	3. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów,
	4. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu,
	5. Koszt dostawy i montażu kontererów musi być podany cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, w PLN
	6. Do oferty należy złożyć podpisany wzór umowy na dostawę i montaż kontenerów socjalno – biurowych - załącznik nr 4
	7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,
	8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
	9. Wzór formularza ofertowego przedstawia załącznik nr 2

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o natychmiastowe kontaktowanie się z Zamawiającym.

1. **Miejsce dostawy** **i montażu kontenerów**

Siedziba Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

**PO OTWARCIU KOPERT OFERTY, KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE ZA WAŻNE, CZYLI TE, KTÓRE SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ PRZEDSTAWIONĄ W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH PODLEGAĆ BĘDĄ OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ METODĄ PUNKTOWĄ W SKALI OD 0 DO 100.**

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**
	1. Kryteria i ich znaczenie procentowe:

Zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium A** -  | całkowity koszt maszyny | 80% |
| **Kryterium C** - | termin dostawy | 20% |

* 1. Zamawiający w celu oceny oferty posługiwał się będzie następującym wzorem:

**Wo = An x 0,7 + Bn x 0,2**

Wo – wskaźnik oceny oferty

n – numer oferty

**An = Pmin / Pn x 100 pkt**

**An** – liczba punktów przyznana ofercie **n** za spełnienie kryterium **A**

**Pmin** – najniższa cena spośród złożonych ofert

**Pn** - cena zaproponowana przez oferenta **n**

**Bn = Rmin / Rn x 100 pkt**

**Bn** -liczba punktów przyznana ofercie **n** za spełnienie kryterium **B**

**Rmin** – najkrótszy czas dostawy wśród złożonych ofert

**Rn** – czas dostawy w tygodniach określony przez oferenta **n**

* 1. Dla pozostałych ofert ilość punktów oblicza się proporcjonalnie.
	2. Wynik jest ilością punktów jaką otrzymała dana oferta od jednego członka komisji.
	3. Po zsumowaniu punktowej oceny oferty przez poszczególnych członków komisji, porównuje się oferty i wybiera najkorzystniejszą czyli tą, która otrzymała najwyższą ilość punktów.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych polskich (PLN). Płatność 14 dni od podpisania protokołu końcowego dostawy i montażu u Zamawiającego.
4. Wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia udziela w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława w godz. 7.00 - 15.00

Michał Kończyło - *kierownik składowiska - technolog*

tel. (071) 301 44 44 lub 606 83 84 66

email: michal.konczylo@zgo.org.pl

1. Nie zamierza się zwoływać zebrania Oferentów.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gać 90, 55 – 200 Oława, w terminie do dnia **05.07.2011** r. **do godz. 11.30** z dopiskiem „Przetarg – dostawa i montaż fabrycznie nowych kontenerów socjalno - biurowych".
3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie, na stołówce zakładowej w ZGO Gać 90 w dniu **05.07.2011 o godzinie 12:00.**

1. Oferty otwarte będą zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i adres Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz:
3. cenę,
4. termin wykonania zamówienia,
5. Następnie odbędzie się ocena ofert.
6. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
7. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie będzie również opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
8. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określi umowa zawarta pomiędzy obu stronami, której treść spełnia wymagania zawarte w SIWZ.
9. Wykonawca będzie związany ofertą w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu do składania ofert.
10. Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI rozdział 2 - „Protest" ustawy - Prawo zamówień publicznych**.** Zgodnie z art. 180 ustawy - Prawo zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania. Oferent może złożyć pisemnie umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, oferentowi przysługuje odwołanie**.**
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

*Załączniki:*

1. Rysunek poglądowy kontenerów – załącznik nr 1
2. Druk „Oferta" do wypełnienia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie - załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4